№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения

1

Ворота детские «Карапуз 2»
(СЭ095)

шт

1

Общие требования

Должны быть выполнены в виде металлической конструкции с баскетбольным щитом.

| | | | Размеры: | |
| | | | - длина | Не менее - 1,538 | м
| | | | - ширина | Не менее - 1,135 | м
| | | | - высота | Не менее 2,18 | м
| | | | Количество опор под бетонирование | Должно быть 4 | шт.
| | | | Диаметр трубы штанг и перекладины | Не менее 39 | мм
| | | | Толщина стенки трубы штанг и перекладины | Не менее 3,2 | мм
| | | | Диаметр труб других частей ворот | Не менее 28 | мм
| | | | Толщина стенки труб других элементов | Более 2,8 | мм
| | | | Габариты створа ворот | 1462х1181 | мм
| | | | Размер щита баскетбольного | 900х800 | мм
| | | | Толщина щита баскетбольного | 15 | мм
| | | | Материал щита баскетбольного | Фанера влагостойкая марки ФСФ, сорта 2/2 |
| | | | Диаметр кольца | Не менее 300 |
| | | | Толщина трубы кольца | 22х2,5 | мм
| | | | Все металлические детали | Окрашены порошковой краской |
| | | | Щит окрашен | Акриловой эмалью по выравнивающему грунту. Рисунок нанесен методом УФ печати. |