Author: I

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения

1

Препятствие «Забор с наклонной доской»

шт

1

Общие требования

Каркас забора устанавливается с выкопанные в земле ямы и бетонируется. После высыхания бетона, облицовывается с двух фронтальных сторон доской пола, и по торцам – накладками из ламинированной фанеры.
После облицовки, на болтах, к приемной планке, присоединяется наклонная доска. Глубина 
бетонирования – не менее 500 мм.

| | | | Размеры | 3000*2800*2000 (высота от поверхности земли) | мм
| | | | Характеристики сборочных элементов: | |
| | | | Каркас забора | |
| | | | - длина | 2964 | мм
| | | | - ширина | 300 | мм
| | | | - высота | 2400 | мм
| | | | - количество | 1 | шт
| | | | - материал | |
| | | | - стойки опорные | Сталь угловая 63х63х4 (4 штуки) |
| | | | - внутреннее  заполнение каркаса | Труба профильная 25х25 (формирует три сегмента каркаса) |
| | | | Каркас наклонной доски | |
| | | | - длина | 3150 | мм
| | | | - ширина | 300 | мм
| | | | - высота (в наклонном виде) | 2000 | мм
| | | | - длина опорной стойки | 600 | мм
| | | | - количество | 1 | шт
| | | | - материал | Труба профильная 30х30 |
| | | | Материал облицовки фронтонов | Доска пола 36х140 |
| | | | Материал облицовки наклонной доски | Доска пола 36х140, фанера ФСФ 30 мм |
| | | | Материал облицовки торцов забора | Фанера ФЛ с сетчатым покрытием толщиной 15 мм |
| | | | Материал соединения наклонной доски с забором | Болты М8х35 |
| | | | Боковые стенки | На расстоянии 300 мм от торца размещены по 2 вентиляционных отверстия диаметром 40 мм. |
| | | | Наклонная доска | Оснащена поперечными планками, с шагом 400 мм, размером 30х60 мм в сечении. |
| | | | Покрытие облицовки | Текстурол Тиксо (с восковыми добавками), цвет Орегон |
| | | | Покрытие металлокаркаса | Порошковая краска |
| | | | Глубина бетонирования | Не менее 500 | мм