№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения
1 | Ограждение детской площадки «Морское царство У2» (ОГД054) | шт | 1 | Описание | Должно быть выполнено в виде щита из фанеры, с двусторонним изображением, выполненным методом прямой УФ печати, изображающим сказочное морское дно с его обитателями и сундуком с сокровищами на заднем плане. |
| | | | Размеры: | |
| | | | - длина секции | 1200 | мм
| | | | - ширина | Не менее 24 | мм
| | | | - высота | Не менее 400 (в установленном состоянии 513) | мм
| | | | Щит
| | | | Материал | Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2 | мм
| | | | Количество | 1 | шт
| | | | Размер щита | 1200х400 | мм
| | | | Количество отверстий под крепление к столбу | 4 | шт
| | | | Расположение отверстий под крепление к столбу | На расстоянии 20 мм от края щита, и на расстоянии 200 мм друг от друга. |
| | | | Диаметр отверстий под крепеж | 7 | мм
| | | | Форма щита | Должен быть с прямыми боковинами и волнистыми верхней и нижней горизонтальными частями. Количество волн на горизонтальной части щита – четыре штуки. Радиус волны – 175 мм. |
| | | | Прочие требования
| | | | Все фанерные детали | Должны быть окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке. |
| | | | Упаковка | Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10 |
| | | | Столбы | Поставляются отдельно от ограждения |
| | | | Изображение с одной стороны щита | Нанесено методом прямой УФ печати и должно изображать сказочное морское дно с его обитателями и сундуком с сокровищами на заднем плане. Сверху изображение, в целях защиты, покрыто слоем лака. |
| | | | Изображение с другой стороны щита | Нанесено методом прямой УФ печати и должно изображать синее море без его обитателей. Сверху изображение, в целях защиты, покрыто слоем лака. |
| | | | Монтаж | При помощи болтов закрытых пластиковыми составными заглушками. |