Author: I
Last saved by: Пользователь Windows

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения
1 | Тренажер уличный «Твистер» (Т078) | шт | 1 | | Тренажер уличный «Твистер» представляет собой стойку со стационарными рукоятками и  подвижным в одной плоскости диском. |
| | | | Длина | 675 (+/-10 мм) | мм
| | | | Ширина | 420 (+/-10 мм) | мм
| | | | Высота | 1510 (+/-10 мм) (от уровня земли) | мм
| | | | Материалы и конструкция

стойка

Количество 1 штуки. Стойка состоит из трубы 120х80х3 мм, длиной 1505 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х300 мм, с шестью отверстиями d=18.
Сверху стойка заварена металлической заглушкой. В нижней части, на высоте 220 мм от опорной пластины, устанавливается подвижный диск, диаметром 350 мм.
В верхней части стойки установлены две стационарные рукоятки.
Стойка приварена к пластине дополнительно четырьмя косынками из стали толщиной 4 мм, со сторонами 40х40 мм.

опора для ног

Количество 1 штука. Изготовлены в виде консоли из трубы 80х80 мм, длиной 350 мм. В нижней части труба разварена косынкой со сторонами 200х50 мм, толщиной 4 мм. Торец трубы приварен к пластине 200х100х4 мм. С другой стороны в трубу вварена ось, длиной 145 мм, диаметром 20 мм. Ось вварена насквозь через трубу, по обеим ее сторонам. 
На ось сверху надет диск из стального листа, толщиной 4 мм, диаметром 300 мм. Диск разварен по четырем сторонам при помощи косынок со сторонами 120х30 мм, толщиной 4 мм. В центре диска приварена втулка диаметром 51 мм, длиной 30 мм, расточенная под 104 подшипник. В центре диска сделано отверстие диаметром 21 мм.
К диску, с верхней его части, крепится фанерная накладка в виде круга диаметром 350 мм. Накладка выполнена из фанеры ламинированной, с сетчатым покрытием.
Пластина 200х100х4 крепится к стойке при помощи четырех болтов М10, и фиксируется при помощи контрпластины с другой стороны стойки.

| | | | рукоятки | Кол-во – 2 шт. Изготовлены из трубы круглой диаметром 34 мм, и толщиной стенки 3,2 мм. Рукоятка имеет «П»-образную форму со сторонами 150х400х150 мм. Рукоятки установлены на стойку тренажера, на противоположных его сторонах, на расстоянии 29 мм, от его верхней части. |
| | | | узлы вращения | Кол-во – 1 шт. Представляют собой ось, диаметром 20 мм, длиной 145 мм, с посадочным размером под подшипник 104, с внутренней резьбой М10 с одной стороны. На ось надевается втулка диска, расточенная под посадку подшипника. Закрепление втулки на оси происходит при помощи болта М10х20 DIN 933. |
| | | | Окраска | Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской |
| | | | Монтаж | Стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 6 анкерных болтов 16х200 или специальных закладных бетонируемых в тело фундамента. Болты и закладные в комплект поставки не входят. |