Author: I

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.изм.

1

Стенка для перелезания М1
(ЭЛ034)

шт

1

Общие требования

Должен быть выполнен в виде щита с овальными отверстиями, расположенных в три ряда.

| | | | Размеры комплекса: | |
| | | | - длина | 1150 | мм
| | | | - ширина | 114 | мм
| | | | - высота | 1200 (над уровнем земли) | мм
| | | | Материал щита | Фанера влагостойкая березовая толщиной 18 мм |
| | | | Габариты щита | 1150х1150 | мм
| | | | Цвет щита | Желтый |
| | | | Количество рядов прорезей-зацепов | 3 | шт.
| | | | Количество отверстий зацепов в крайних рядах | по 4 | шт
| | | | Количество отверстий зацепов в центральном ряду | 3 | шт
| | | | Длина отверстия-зацепа | 200 | мм
| | | | Высота отверстия-зацепа | 100 | мм
| | | | Расстояние между рядами отверстий-зацепов | 100 | мм
| | | | Радиус скругления отверстия-зацепа | 50 | мм
| | | | Материал опор | Профильная труба сечением 60х30 |
| | | | Длина стоек | 1650 | мм
| | | | Конструкция стоек | Стойка состоит из двойной спаренной трубы расположенной плашмя друг к другу, в нижней части трубы сварены между собой на расстоянии 20 мм друг от друга. |
| | | | Количество отверстий в стойке | по 2 | шт
| | | | Диаметр отверстий | 11 | мм
| | | | Расстояние между отверстиями | 900 | мм
| | | | Расстояние от верха стойки до первого отверстия | 100 | мм
| | | | Крепление щита | Щит закреплен боковинами внутри парной стойки, насквозь при помощи болтов М10, с каждой стороны |
| | | | Болты | Закрыты сферическими пластиковыми составными заглушками |
| | | | Торцы стоек | Закрыты пластиковыми заглушками |
| | | | Все металлические детали | Окрашены порошковой краской |
| | | | Все фанерные детали | Окрашены цветной акриловой краской по выравнивающей грунтовке |
| | | | Установка | Бетонирование стоек на глубину 500 мм |