Author: I

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения
1 | Перекладина четверная ВБ-2000-2400 (ВБ022) | шт | 1 | Общие требования | Турник уличный состоит из трех стоек и двух перекладин прикрепляемых к стойкам при помощи болтов М10. Перекладины зафиксированы на высоте 1100 мм и 1100 мм над уровнем земли |
| | | | Размеры: | |
| | | | - длина | 1368 | мм
| | | | - ширина | 1368 | мм
| | | | - высота | 2500 | мм
| | | | Цвет стоек | Серый |
| | | | Цвет перекладин | Желтый, оранжевый или красный |
| | | | Материал трубы стойки | Труба сечением 80х80х3, ГОСТ 30245-2003 | мм
| | | | Материал перекладин | Труба сечением 34 мм с толщиной стенки 3,2 мм | мм
| | | | Материал элементов крепления | Пластина стальная толщиной 4 мм, размером 150х55 мм, с закругленными краями R=27,5 мм с центральным отверстием D=34 мм и двумя осевыми отверстиями под болт М10 + Контрпластина стальная толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10 | мм
| | | | Метизы | Болт М10х110 оцинкованный с двумя шайбами М10 и гайкой с пластиковым уплотнительным кольцом, оцинкованные |
| | | | Заглушки | Пластмассовые на болт М10 |
| | | | Количество болтов | 16 | шт
| | | | Длина перекладин | Не менее 1200 | мм
| | | | Количество перекладин | 4 | шт
| | | | Длина столбов | L=3200 мм – 4 шт |
| | | | Количество контрпластин входяших в комплект поставки | 8 | шт
| | | | Крепление к стойке | Болтовое, сквозное через стойку |
| | | | Все металлические детали | Порошковая окраска |
| | | | Монтаж | Бетонирование на глубину не менее 700 мм |
| | | | Упаковка | Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10 |