Author: I
Last saved by: Пользователь Windows

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения
1 | Ограждение детской площадки «Божья коровка» (ОГД001) | шт | 1 | Описание | Должна быть выполнена в виде рамки из стального профиля, с расположенными на нем штакетинами их фанеры и тремя фигурками божьих коровок и двумя фигурками листочков выполненных при помощи УФ печати. |
| | | | Размеры: | |
| | | | - длина секции | 2000 | мм
| | | | - ширина | Не менее 52 | мм
| | | | - высота | Не менее 500 | мм
| | | | Рамка
| | | | Материал | Профильная труба ГОСТ 8639-82, сечением 25х25х1,5 | мм
| | | | Размер рамки | 300х2000 | мм
| | | | Количество отверстий на рамке под крепление к столбу | 4 | шт
| | | | Расположение отверстий под крепление к столбу | На боковых сторонах рамки |
| | | | Расстояние между отверстиями | 150 | мм
| | | | Диаметр отверстий под крепеж | 7-8 | мм
| | | | Штакетник
| | | | Материал | Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2 |
| | | | Размеры штакетин | 500х90 | мм
| | | | Радиус закругления верхней части штакетины | 45 | мм
| | | | Количество на секцию | 14 | шт
| | | | Размер между штакетинами | 51,33 | мм
| | | | Накладки
| | | | Материал | Фанера березовая влагостойкая толщиной 9 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2 |
| | | | Количество на секции | 5 | шт
| | | | Размеры накладок: | |
| | | | Божья коровка 1 | 322х315 | мм
| | | | Божья коровка 2 | 201х321 | мм
| | | | Божья коровка 3 | 305х290 | мм
| | | | Листик 1 | 334х364 | мм
| | | | Листик 2 | 312х350 | мм
| | | | Рисунки божьих коровок и листиков | Выполнены методом УФ печати и покрыты защитным слоем лака. |
| | | | Прочие требования
| | | | Все металлические детали | Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской |

Все фанерные детали

Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке.
Накладки должны быть покрыты слоем лака по рисункам листиков и божьих коровок.

| | | | Упаковка | Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10 |
| | | | Монтаж | При помощи болтов или сварки, в зависимости от типа столба. |