Title: Наименование товара
Author: Customer
Last saved by: Пользователь Windows
Company: Организация

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения
1 | Ящик-скамья для теневых навесов «Хохлома» (ТН082) | шт | 1 | Назначение | Ящик-скамья для теневых навесов предназначен для хранения игрушек. Конструкция поставляется без пола. Крышка и передняя панель покрыты прямой УФ печатью с изображением хохломской росписи. |
| | | | Ширина | Не менее 250 (по крышке) | мм
| | | | Длина | Не менее 1450 (по крышке) | мм
| | | | Высота | Не менее 270 | мм
| | | | Каркас | Должны быть из металлической профильной трубы сечением 20х20 мм. В нижней части каркаса должны быть приварены уголки 32х32 (2 штуки), с просверленным в нижней полке отверстием для крепления ящика к полу теневого навеса. |
| | | | Облицовка стенок | Должна быть выполнена из фанеры марки ФСФ толщиной 12 мм, ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2. Крепится к каркасу при помощи саморезов. |

Крышка

Должна быть выполнена из фанеры марки ФСФ толщиной 15 мм, ГОСТ 3916.1-96, сорт 2/2.
Должна быть закреплена на петли при помощи болтов М6.

| | | | Петли | Кол-во 2 шт. Оцинкованная петля карточная 110х40. Одной половиной должны быть приварены к каркасу. |
| | | | Пол | Пол отсутствует. Полом является покрытие пола теневого навеса, не входящее в комплект поставки. |
| | | | Покрытие | Фанера – акриловая краска по выравнивающей акриловой грунтовке. Изображение нанесено методом двусторонней прямой УФ печати по акриловому грунту и покрыто защитным слоем лака. Металл – порошковая краска. |