Title: Наименование товара
Author: Customer
Last saved by: I
Company: Организация

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения
1 | Детский игровой домик «Гном» (ИМ037) | шт | 1 | Назначение | Должен быть предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| | | | Ширина | Не менее 1,600 | м
| | | | Длина | Не менее 1,330 | м
| | | | Высота | Не менее 1,685 | м
| | | | Стойки каркаса | Должен быть из металлической профильной трубы ГОСТ 30245-2003 с переходом в верхней части в круглую трубу ГОСТ 3262-75. |
| | | | Размер труб | 40х40х1,5 и 22х2,8 | мм
| | | | Общая длина стоек | 1600 | мм
| | | | Длина прямоугольного участка | 1450 | мм
| | | | Длина круглого участка | 150 | мм
| | | | Каркас пола | Выполнен из профильной трубы ГОСТ 30245-2003 в виде квадратной рамки с одной центральной стяжкой (опорой) |
| | | | Сечение трубы | 25х25х1,5 | мм
| | | | Каркас крыши | Выполнен из профильной трубы ГОСТ 30245-2003 в виде двух рамок скатов и двух горизонтальных фронтальных стяжек. |
| | | | Сечение трубы | 25х25х1,5 | мм
| | | | Длина фронтальных стяжек | 650 | мм
| | | | Размеры скатов | 1360х750 | мм
| | | | Угол скатов крыши | 123^0 |
| | | | Металлические элементы каркаса | Должны быть скреплены между собой при помощи сварки |
| | | | Материал полов | Кол-во – 2 шт. Состоит из двух половинок изготовленных из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием толщиной 15 мм ГОСТ Р 53920-2010 |
| | | | Размеры половинок пола | 1160х800 | мм
| | | | Высота пола над уровнем земли | 115 | мм
| | | | Материал скатов крыши | Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 12 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2 |
| | | | Размеры скатов кровли | 1600х758 | мм
| | | | Форма | Трапеция с основанием 1600 мм и противоположной стороной 1400 мм. Высота трапеции 800 мм. Два нижних угла трапеции скруглены радиусом 170 мм. |
| | | | Материал фронтонов скатов | Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 12 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2 |
| | | | Длина «плеча» фронтона | 720 | мм
| | | | Нижняя часть фронтона | Вырезана с полукругом по центру радиусом 497 мм и двумя скругленными краями по радиусу 190 мм |
| | | | Материал панелей входа 1 | Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2 |
| | | | Размеры панелей входа 1 | 1000х280 | мм
| | | | Материал панелей входа 2 | Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2 |
| | | | Размеры панелей входа 2 | 500х280 | мм
| | | | Материал боковых стенок | Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 12 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2 |
| | | | Размер боковой стенки | 1180х1000 | мм
| | | | Размер окна в боковой стенке | 330х340 |
| | | | Форма окна | От нижнего горизонтального основания длиной 180 мм, под углом 26^0 относительно друг друга, отходят боковые стороны проема длиной 262 и 358 мм соответственно. Верхняя часть проема представляет собой дугу радиусом 500 мм, соединяющую между собой боковые стороны. |
| | | | Форма боковой стенки | Основание стенки – 1180 мм. Одна боковая сторона высотой – 500 мм. Вторая боковая сторона высотой – 1000 мм. От верхней части низкой стороны отходит под углом 124^0 участок длиной 151 мм. От верхней части высокой стороны отходит под углом 90^0 участок длиной 95 мм. Оба этих участка соединяет волнистая кривая образующая 1,5 волны вдоль условной прямой соединяющей их незамкнутые точки. Радиус волны 340 и 500 мм. |
| | | | Материал накладок боковых стенок | Фанера березовая влагостойкая толщиной 9 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2 |
| | | | Накладки «Наличник» | 429х128 | мм
| | | | Накладки «Подоконник» | 280х99 | мм
| | | | Форма накладок | Накладки повторяют линии верхней и нижней части окна. |
| | | | Накладки «Нижняя фигура» | 425х220 | мм
| | | | Сидения | Должны быть изготовлены из доски сухой, шлифованной, хвойной, 1 сорта (класса А). |
| | | | Сечение доски сидения | 35х140 | мм
| | | | Длина доски сидения | 1120 | мм
| | | | Кол-во досок сидений | 2 | шт
| | | | Глубина бетонирования ножек при монтаже | 300 | мм
| | | | Упаковка | Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10 |
| | | | Элементы каркаса | Должны быть окрашены порошковой эмалью |
| | | | Все фанерные элементы | Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке |
| | | | Деревянные элементы | Должны быть окрашены цветным акриловым лаком в два слоя |
| | | | Заглушки | Пластиковые, сферические, составные М6-8, отверстия труб закрыты пластиковыми колпачками |