№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Шведская стенка «Уголок 2»
(СЭ002)

	шт	1	Описание	Оборудование состоит из четырех панелей-лесенок, собираемых между собой на болтах.		
				Размеры в собранном виде:			
				- длина	Не менее 1,705	м	
				- ширина	Не менее 1,66	м	
				- высота	Не менее 2,3 (над уровнем земли)	м	
				Центральная панель-лесенка	
				Кол-во панелей	2	шт	
				Материал	Стойки — профильная труба ГОСТ 30245-2003, сечением 60х30х2. 
Перекладины — круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Длина стоек	2900	мм	
				Длина перекладин	740	мм	
				Шаг перекладин	250	мм	
				Кол-во перекладин	9	шт	
				Количество крепежных отверстий на каждой стойке	3	шт	
				Боковые панели-лесенки	
				Количество панелей	2	шт	
				Материал	Стойки — профильная труба ГОСТ 30245-2003, сечением 60х30х2 с одной стороны и 60х60х2 с другой стороны.
Перекладины — круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Длина стоек	2900	мм	
				Длина перекладин	740	мм	
				Шаг перекладин	250	мм	
				Кол-во перекладин на одной панели-лесенке	9	шт	
				Количество крепежных отверстий на каждой панели	3	шт	
				Крепеж и заглушки	
				Верхние торцы стоек			
				Заглушка квадратная, пластиковая 60х60	2	шт	
				Заглушка прямоугольная, пластиковая 60х30	6	шт	
				Нижние торцы стоек	Полоса стальная 60х4 и 30х4, длиной 100 мм		
				Болт М6х70 DIN933	9	шт	
				Шайба М6 увеличенная DIN9021	18	шт	
				Гайка М6 DIN985	9	шт	
				Колпачок пластиковый сферический	18	шт	
				Прочее	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Бетонирование четырех стоек на глубину не менее 600 мм, бетоном М300