Author: I
Last saved by: Пользователь Windows

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения
1 | Тренажер уличный двойной «Рули» (Т084) | шт | 1 | | Тренажер уличный «Рули» представляет собой стойку с двумя вращающимися в одной плоскости рулями. |
| | | | Длина | 1031 (+/-10 мм) | мм
| | | | Ширина | 706 (+/-10 мм) | мм
| | | | Высота | 1714 (+/-10 мм) (от уровня земли) | мм
| | | | Материалы и конструкция

стойка

Количество 1 штуки. Стойка состоит из трубы 120х80х3 мм, длиной 1316 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с шестью отверстиями d=18.
Сверху стойка заварена металлической заглушкой. 
В верхней части, на высоте 16 мм и 208 мм от верха, друг над другом, по разным сторонам стойки, приварены участки трубы профильной 60х60х2 мм, длиной 300 мм. К торцам этих труб, под углом 90^0 приварены участки трубы 50х3,5 ГОСТ 3262-75, длиной 200 мм.
В торцы труб вставлены втулки из стального круга диаметром 52 мм с внутренним отверстием диаметром 20,5 мм. В отверстие вставлены оси с внутренней резьбой на М10, глубиной 27 мм.

рули

Количество 4 штуки. Диаметр руля 461 мм. Руль имеет три луча и рукоятку по ободу.
Обод изготовлен из трубы круглой диаметром 34 мм с толщиной стенки 3,2 мм.
Лучи изготовлены из трубы круглой диаметром 28 мм с толщиной стенки 2,8 мм.
В центре руля вварена втулка диаметром 52 мм, длиной 60 мм. С обеих сторон втулка расточена под посадку подшипников 104.
Рукоятка в количестве длиной 150 мм, приварена к ободу, перпендикулярно к его плоскости. На рукоятку надеты резиновые ручки. Рукоятка – вращается вокруг оси на подшипнике 101.

| | | | Окраска | Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской |
| | | | Монтаж | Стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 6 анкерных болтов 16х200 или специальных закладных бетонируемых в тело фундамента. Болты и закладные в комплект поставки не входят. |