Title: Наименование товара
Author: Customer
Last saved by: GNN
Company: Организация

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения

1

Качалка на пружине «Петушок У1»
(КЧ068)

шт

1

Количество мест

Должны быть предназначены для одновременного раскачивания одного ребенка

| | | | Длина | 0,750 | м
| | | | Ширина | 0,470 | м
| | | | Высота | 0,803 | м
| | | | Высота до сидения | 0,417 | м
| | | | Назначение | Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет |
| | | | Требования к пружине
| | | | Габариты | Не менее 390х125(-3,6) | мм
| | | | Крайние витки | Поджаты и шлифованы на 3/4 |
| | | | Материал | 55С2А-21 ГОСТ14959-79 |
| | | | Диаметр круга пружины | Не менее 21 | мм
| | | | Количество полных витков | Не менее 9 | шт
| | | | Количество рабочих витков | Не менее 7,5 | шт
| | | | Межвитковое расстояние | Не менее 14 и не более 29 мм в любом положении на постаменте |
| | | | Крепление пружины | Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 6 мм. Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. |
| | | | Требования к сидению и спинке
| | | | Материал | Фанера ламинированная водостойкая толщиной 15 мм. Сидение и спинка утоплены в отфрезерованные пазы в боковых стенках. |
| | | | Габариты сидения | 400х220 |
| | | | Габариты спинки | 400х200 |
| | | | Количество отверстий для крепления | 4 | шт
| | | | Способ установки | Сидение закреплено при помощи болтов к верхней опорной пластине пружины |
| | | | Требования к боковым накладкам
| | | | Форма | Фигурки, изображающие Петухов преимущественно красного цвета с полноцветной печатью УФ красками. |
| | | | Материал основания | Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм |
| | | | Размеры накладки основания | 750х638 | мм
| | | | Требования к рукояткам
| | | | Место расположения | В верхней части накладок 2 рукоятки |
| | | | Материал | Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм, согнутая в полукруг диаметром 200 мм. Торцы рукояток приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм. |
| | | | Крепление рукояток | Болтами через боковую накладку. Диаметр болта М6. |
| | | | Требования к подножке и задней стяжке
| | | | Материал | Труба диаметром 22 мм, с двумя ушками овальной формы. | мм
| | | | Расстояние от сидения до подножки | Не менее 213 | мм
| | | | Требования к закладной детали
| | | | Материал стойки | Профильная труба 60х60х2 |
| | | | Материал крестовины | Профильная труба 60х30х2 |
| | | | Длина | 500 | мм
| | | | Размер крестовины в плане | 400х400 | мм
| | | | Способ крепления | Сварена к нижней пластиной пружинного блока |
| | | | Покрытия
| | | | Фанера | Акриловая эмаль по выравнивающему грунту покрытая УФ печатью. Изображение, выполненное с помощью УФ печати, защищено лаковым покрытием. |
| | | | Металл | Порошковая полиэфирная краска |
| | | | Метизы | Оцинкованные |
| | | | Заглушки
| | | | Цвет | Желтый |
| | | | Материал | Пластик |
| | | | Вид | Составные, сферические М6-8 |