Title: Техническое задание на скамейку детскую Облако для детской площадки
Subject: Техническое задание на скамейку детскую Облако
Author: Customer
Last saved by: I
Company: Организация

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения

1

Скамейка детская «Облако»
(СП057)

шт

1

Назначение

Скамья на сварном металлическом каркасе, должна быть предназначена для детей в возрасте от 2 до 7 лет и иметь центральную спинку в виде облака с солнышком.

| | | | Ширина | Не менее 1,2 | м
| | | | Длина | Не менее 0,65 | м
| | | | Высота | Не менее 0,78 | м
| | | | Каркас скамьи
| | | | Материал | Стойки - труба круглая ГОСТ 3262-75, диаметром 38 мм и толщиной стенки 3,2 мм. Перемычки – труба профильная ГОСТ 30245-2003, сечением 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм |
| | | | Длина стоек | 600 | мм
| | | | Количество стоек | 4 | шт
| | | | Расстояние между стойками боковины | 300 | мм
| | | | Расстояние между стойками фронтона | 760 | мм
| | | | Длина боковых перемычки | 300 | мм
| | | | Длина фронтальных перемычек | 760 | мм
| | | | Во фронтальных перемычках просверлены отверстия | Кол-во 4 шт, D=7 мм |
| | | | Расстояние между фронтальными перемычками | 19 | мм
| | | | Сидение
| | | | Материал | Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм |
| | | | Форма | Овал длиной 1200 мм и шириной 650 мм |
| | | | По центральной оси | Прорезан прямоугольник размером 710х19 мм |
| | | | Спинка
| | | | Материал | Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм |
| | | | Размер | 900х520 | мм
| | | | Накладки
| | | | Материал | Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм |
| | | | «Солнце» | Кол-во – 2 шт, размером 330х326 мм |
| | | | Сборка сидения и спинки
| | | | Схема | Спинка вставляется в прорезь сидения, проходит между фронтальными перемычками. Через отверстия во фронтальных перемычках, болтами, спинка закрепляется. |
| | | | Прочее
| | | | Метизы | |
| | | | Болт М6х80, DIN933 | 2 | шт
| | | | Болт М6х55, DIN603 | 4 | шт
| | | | Шайба М6 DIN125 | 6 | шт
| | | | Гайка колпачковая М6 DIN 1587 | 6 | шт
| | | | Металлические элементы каркаса | Должны быть скреплены между собой при помощи сварки |
| | | | Каркас | Должен быть окрашен порошковой эмалью |
| | | | Все деревянные элементы | Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке |
| | | | Упаковка | Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10 |
| | | | Монтаж | Стойки бетонируются на глубину до 300 мм бетоном М300 |