№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Ограждение детской площадки «Лесная полянка» (ОГД015)

	шт	1	Описание	Должно быть выполнено в виде щита из фанеры, с расположенными на нем разноцветными фигурками изображающими лесных животных.		
				Размеры:			
				- длина секции	1200	мм	
				- ширина	Не менее 24	мм	
				- высота	Не менее 400 (в установленном состоянии 513)	мм	
				Щит	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2	мм	
				Количество	1	шт	
				Размер щита	1200х400	мм	
				Количество отверстий под крепление к столбу	4	шт	
				Расположение отверстий под крепление к столбу	На расстоянии 20 мм от края щита, и на расстоянии 200 мм друг от друга.		
				Диаметр отверстий под крепеж	7 	мм	
				Форма щита	Должен быть с прямыми боковинами и волнистыми верхней и нижней горизонтальными частями. Количество волн на горизонтальной части щита – четыре штуки. Радиус волны – 175 мм. По щиту фрезеровкой, нанесен стилизованный рисунок травы.		
				Фигурки	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 9 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры фигурки	«Ежик» - 200х140
«Цветок» - 197х197
«Бабочка» - 199х122	мм	
				Количество на секцию 	3	шт	
				Размер между фигурками	200	мм	
				Прочие требования	
				Все фанерные детали	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	При помощи болтов закрытых пластиковыми составными заглушками.