№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Ограждение детской площадки «Солнышко» (ОГД024)

	шт	1	Описание	Должно быть выполнено в виде двух направляющих из фанеры, с расположенными на них тремя фигурками изображающими солнечные лучи.		
				Размеры:			
				- длина секции	1450	мм	
				- ширина	Не менее 51	мм	
				- высота	Не менее 620 (в установленном состоянии 700)	мм	
				Направляющие	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2	мм	
				Количество	2	шт	
				Размер направляющих	120х1450	мм	
				Количество отверстий на направляющей под крепление к столбу	2	шт	
				Расположение отверстий под крепление к столбу	На расстоянии 25 мм от края направляющей		
				Диаметр отверстий под крепеж	7 	мм	
				Радиус закругления концов направляющих	30	мм	
				Размер между направляющими по торцам	135	мм	
				Форма конца направляющей	Должна быть выбрана наполовину ширины направляющей, таким образом, чтобы конец следующей направляющей вкладывался в выборку. Чтобы крепление направляющих к столбу забора было выполнено на одной линии.		
				Форма верхней направляющей	Дугообразная, выгнута по радиусу 1693 мм.		
				Фигурки лучей	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры фигурки	600х200/120 – 3 шт	мм	
				Радиус закругления верхний	Не менее 100 мм		
				Радиус закругления нижний	Не менее 60 мм		
				Угол боковых сторон луча	Не менее 100		
				Вокруг мест крепления луча в направляющей	Должна быть нанесена фрезеровка окружностей диаметром 90 и 70 мм.		
				Прочие требования	
				Соединения фигурок и направляющих	Болт М6х40.01 Din 603 – 6 шт
Гайка М6 Din 985 – 6 шт
Шайба 6 Din 9021 – 6 шт
Колпачек пластиковый составной – 6 шт		
				Все фанерные детали	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	При помощи болтов закрытых пластиковыми составными заглушками.