№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Стойка баскетбольная детская «Малыш» (СЭ158)
	шт	1	Общие требования	Стойка баскетбольная детская «Малыш» со щитом размером 550х700 мм из влагостойкой березовой фанеры, на металлической опоре.
Без сетки. Баскетбольная стойка предназначена для уличных детских спортивных площадок ДОУ.
		
				Размеры:			
				- длина	Не менее - 700	мм	
				- ширина	Не менее - 696	мм	
				- высота	Не менее 1930	мм	
				Количество опор под бетонирование	1	шт.	
				Материал опоры	Труба диаметром 60 мм и толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	мм	
				Длина опоры	2134	мм	
				Материал изгиба опоры	Отвод крутоизогнутый стальной 90°, ГОСТ 17375-2001, диаметром 60 мм		
				Длина изгиба	270	мм	
				Материал опоры щита	Профильная труба ГОСТ 30245-2003 сечением 60х30х2 мм		
				Длина опоры щита	250	мм	
				Материал наконечников опоры	Профильная труба ГОСТ 30245-2003 сечением 30х30х1,5 мм		
				Количество наконечников	2	шт	
				Длина наконечников опоры	200	мм	
				Материал щита	Фанера березовая влагостойкая марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной не менее 18 мм		
				Размер щита	700х550		
				Верхняя сторона щита	Полукруглая, R=663 мм		
				Материал кольца	Труба круглая ГОСТ 3262-75, диаметром 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Диаметр кольца	270	мм	
				Крепление щита и кольца к основанию	Болт мебельный М6х60 – 4 штуки и болт М6х45 – 2 штуки		
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Установка	Бетонирование на глубину не менее 500 мм бетоном марки М300		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Щит окрашен	Акриловой эмалью по выравнивающему грунту