№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Ограждение детской площадки «Цветок» (ОГД014)

	шт	1	Описание	Должно быть выполнено в виде двух направляющих из фанеры, с расположенными на них разноцветными фигурками изображающими цветок.		
				Размеры:			
				- длина секции	1450	мм	
				- ширина	Не менее 47	мм	
				- высота	Не менее 340 (в установленном состоянии 458)	мм	
				Направляющие	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2	мм	
				Количество	2	шт	
				Размер направляющих	140х1450	мм	
				Количество отверстий на направляющей под крепление к столбу	2	шт	
				Расположение отверстий под крепление к столбу	На расстоянии 35 мм от края направляющей		
				Диаметр отверстий под крепеж	7 	мм	
				Радиус закругления концов направляющих	35	мм	
				Форма конца направляющей	Должна быть выбрана наполовину ширины направляющей, таким образом, чтобы конец следующей направляющей вкладывался в выборку. Чтобы крепление направляющих к столбу забора было выполнено на одной линии.		
				Размер между направляющими	60	мм	
				Фигурка цветка	
				Материал	Фанера березовая влагостойкая толщиной 12 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2		
				Размеры фигурки	Должен быть вписан в диаметр 340 мм		
				Количество лепестков цветка	8	шт	
				В центре цветка	Должна быть отфрезерована окружность диаметром 150 мм, и внутренняя часть окружности окрашена другим цветом.		
				Количество на секцию 	2	шт	
				Размер между фигурками	260	мм	
				Прочие требования	
				Соединения фигурок и направляющих	Болт М6х40.01 Din 603 – 8 шт
Гайка М6 Din 985 – 8 шт
Шайба 6 Din 9021 – 8 шт
Колпачек пластиковый составной – 8 шт		
				Все фанерные детали	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке.		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	При помощи болтов закрытых пластиковыми составными заглушками.