Author: I

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения

1

Шведская стенка «Уголок»
(СЭ001)

шт

1

Описание

Оборудование состоит из трех панелей-лесенок, собираемых между собой на болтах.

| | | | Размеры в собранном виде: | |
| | | | - длина | Не менее 1,69 | м
| | | | - ширина | Не менее 0,86 | м
| | | | - высота | Не менее 2,3 (над уровнем земли) | м
| | | | Центральная панель-лесенка
| | | | Кол-во панелей | 1 | шт
| | | | Материал | Стойки — профильная труба ГОСТ 30245-2003, сечением 60х30х2. Перекладины — круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм |
| | | | Длина стоек | 2900 | мм
| | | | Длина перекладин | 740 | мм
| | | | Шаг перекладин | 250 | мм
| | | | Кол-во перекладин | 9 | шт
| | | | Количество крепежных отверстий на каждой стойке | 3 | шт
| | | | Боковые панели-лесенки
| | | | Количество панелей | 2 | шт
| | | | Материал | Стойки — профильная труба ГОСТ 30245-2003, сечением 60х30х2 с одной стороны и 60х60х2 с другой стороны. Перекладины — круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм |
| | | | Длина стоек | 2900 | мм
| | | | Длина перекладин | 740 | мм
| | | | Шаг перекладин | 250 | мм
| | | | Кол-во перекладин на одной панели-лесенке | 9 | шт
| | | | Количество крепежных отверстий на каждой панели | 3 | шт
| | | | Крепеж и заглушки
| | | | Верхние торцы стоек | |
| | | | Заглушка квадратная, пластиковая 60х60 | 2 | шт
| | | | Заглушка прямоугольная, пластиковая 60х30 | 4 | шт
| | | | Нижние торцы стоек | Полоса стальная 60х4 и 30х4, длиной 100 мм |
| | | | Болт М6х70 DIN933 | 6 | шт
| | | | Шайба М6 увеличенная DIN9021 | 12 | шт
| | | | Гайка М6 DIN985 | 6 | шт
| | | | Колпачок пластиковый сферический | 12 | шт
| | | | Прочее
| | | | Все металлические детали | Окрашены порошковой краской |
| | | | Упаковка | Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10 |
| | | | Монтаж | Бетонирование четырех стоек на глубину не менее 600 мм, бетоном М300 |