№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Скамейка детская «Желудь»
(СП069)

	шт

	1

	Назначение	Скамья на сварном металлическом каркасе, должна быть предназначена для детей в возрасте от 2 до 7 лет и иметь центральную спинку в виде желудя.		
				Ширина	Не менее 1,2	м	
				Длина	Не менее 0,65	м	
				Высота 	Не менее 0,784	м	
				Каркас скамьи	
				Материал	Стойки - труба круглая ГОСТ 3262-75, диаметром 38 мм и толщиной стенки 3,2 мм.
Перемычки – труба профильная ГОСТ 30245-2003, сечением 25х25 мм и толщиной стенки 1,5 мм		
				Длина стоек	600	мм	
				Количество стоек	4	шт	
				Расстояние между стойками боковины 	300	мм	
				Расстояние между стойками фронтона	760	мм	
				Длина боковых перемычки	300	мм	
				Длина фронтальных перемычек	760	мм	
				Во фронтальных перемычках просверлены отверстия 	Кол-во 4 шт, D=7 мм		
				Расстояние между фронтальными перемычками	19	мм	
				Сидение	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Форма	Овал длиной 1200 мм и шириной 650 мм		
				По центральной оси	Прорезан прямоугольник размером 710х19 мм		
				Спинка	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Размер	900х520	мм	
				Накладки	
				Материал	Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 9 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				«Лист»	Кол-во – 2 шт, размером 494х450 мм		
				«Шапка желудя»	Кол-во – 2 шт, размером 379х143 мм		
				Сборка сидения и спинки	
				Схема	Спинка вставляется в прорезь сидения, проходит между фронтальными перемычками. Через отверстия во фронтальных перемычках, болтами, спинка закрепляется.		
				Прочее	
				Метизы			
				Болт М6х80, DIN933	2	шт	
				Болт М6х55, DIN603	4	шт	
				Шайба М6 DIN125	6	шт	
				Гайка колпачковая М6 DIN 1587	6	шт	
				Металлические элементы каркаса	Должны быть скреплены между собой при помощи сварки		
				Каркас	Должен быть окрашен порошковой эмалью		
				Все деревянные элементы	Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Стойки бетонируются на глубину до 300 мм бетоном М300