№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Качалка на пружине «Черепаха У1»
(КЧ080)

	шт

	1

	Количество мест	Должны быть предназначены для одновременного раскачивания одного ребенка		
				Длина	0,727	м	
				Ширина	0,470	м	
				Высота 	0,735	м	
				Высота до сидения	0,417	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет		
				Требования к пружине	
				Габариты	Не менее 390х125(-3,6)	мм	
				Крайние витки	Поджаты и шлифованы на 3/4		
				Материал	55С2А-21 ГОСТ14959-79		
				Диаметр круга пружины	Не менее 21	мм	
				Количество полных витков	Не менее 9	шт	
				Количество рабочих витков	Не менее 7,5	шт	
				Межвитковое расстояние	Не менее 14 и не более 29 мм в любом положении на постаменте		
				Крепление пружины	Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 6 мм. Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. 		
				Требования к сидению	
				Материал	Пластиковое, со спинкой, цельнолитое с центральным отверстием под водоотвод		
				Габариты	425х400х310		
				Количество отверстий для крепления	4	шт	
				Каркас	Стальной, повторяющий форму сидения, из профильной трубы сечением 25х25		
				Каркас сидения	Приварен к пластине оформляющей один из концов пружины		
				Требования к боковым накладкам	
				Форма	Фигурки, изображающие черепах. Изображение черепахи выполнено методом полноцветной УФ печати.		
				Материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Накладки – фанера ФСФ толщиной 9 мм.		
				Габариты накладок	727х665	мм	
				Требования к рукояткам	
				Место расположения	В верхней части накладок 2 рукоятки		
				Материал	Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм, согнутая в полукруг диаметром 200 мм. Торцы рукояток приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм. 		
				Крепление рукояток	Болтами через боковую накладку. Диаметр болта М6.		
				Требования к закладной детали	
				Материал стойки	Профильная труба 60х60х2		
				Материал крестовины	Профильная труба 60х30х2		
				Длина	500	мм	
				Размер крестовины в плане	400х400	мм	
				Способ крепления	Сварена к нижней пластиной пружинного блока		
				Покрытия	
				Фанера	Акриловая эмаль по выравнивающему грунту покрытая УФ печатью. Изображение, выполненное с помощью УФ печати, защищено лаковым покрытием.		
				Металл	Порошковая полиэфирная краска		
				Метизы	Оцинкованные