№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Качалка на пружине «Аэроплан У1»
(КЧ083)

	шт

	1

	Количество мест	2 места должны быть предназначены для одновременного раскачивания двух детей		
				Длина	1,263	м	
				Ширина	0,58	м	
				Высота 	0,886	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет		
				Требования к пружине	
				Количество	2	шт	
				Габариты	Не менее 390х125(-3,6)	мм	
				Крайние витки	Поджаты и шлифованы на 3/4		
				Материал	55С2А-21 ГОСТ14959-79		
				Диаметр круга пружины	Не менее 21	мм	
				Количество полных витков	Не менее 9	шт	
				Количество рабочих витков	Не менее 7,5	шт	
				Межвитковое расстояние	Не менее 14 и не более 29 мм в любом положении на постаменте		
				Крепление пружины	Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 6 мм. Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. 		
				Требования к сидениям	
				Материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Габариты сидения первого	250х400	мм	
				Габариты сидения второго	250х300	мм	
				Требования к боковинам фюзеляжа	
				Материал	Количество – 2 шт. Боковина в форме фюзеляжа самолета. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. На боковину должен быть нанесен рисунок методом УФ печати изображающий фюзеляж и крылья аэроплана (самолета). 		
				Габариты детали	1220х580	мм	
				Требования к прочим накладкам	
				Материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Размеры накладок			
				«Пропеллер»	1 шт – D=250 мм		
				«Закрылки хвостовые»	1 шт – размером 550х200 мм		
				Изображение на накладках	Должно быть нанесено методом УФ печати. 		
				«Пропеллер»	Винт самолета находящийся во вращении		
				«Закрылки хвостовые»	Нанесены звезды ВКС России		
				Стальные элементы каркаса	
				Материал опоры качалка	Швеллер 140х60х4		
				Длина опоры качалки	660	мм	
				Материал и форма передних ручек качалки	Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм, согнутая в полукруг диаметром 200 мм. Торцы рукояток приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм.		
				Количество	2	шт	
				Материал средней и форма ручки качалки	Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм, согнутая в круг диаметром 261 мм. Торцы рукоятки приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм.		
				Количество	1	шт	
				Требования к подножке	
				Материал	Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Длина	460	мм	
				Требования к закладной детали	
				Материал стойки	Профильная труба 60х60х2		
				Материал крестовины	Профильная труба 60х30х2		
				Длина	500	мм	
				Размер крестовины в плане	400х400	мм	
				Способ крепления	Сварена к нижней пластиной пружинного блока		
				Количество	2	шт	
				Покрытия	
				Фанера	Акриловая эмаль по выравнивающему грунту. Сверху на нее нанесен методом УФ печати рисунок, покрытый сверху лаком в целях защиты.		
				Металл	Порошковая полиэфирная краска		
				Метизы	Оцинкованные