№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Турник разноуровневый ВБ150-180-210 (ВБ011)
	шт	1	Общие требования	Турник разноуровневый состоит из стоек и перекладин прикрепляемых к стойкам при помощи болтов М10. Перекладины зафиксированы на высоте 1500, 1800 и 2100 мм над уровнем земли		
				Размеры:			
				- длина	3920	мм	
				- ширина	80	мм	
				- высота	2200	мм	
				Цвет стоек	Серый		
				Цвет перекладин	Желтый или красный		
				Материал трубы стойки	Труба сечением 80х80х3	мм	
				Материал перекладин	Труба сечением 34 мм с толщиной стенки 3,2 мм	мм	
				Материал элементов крепления	Пластина стальная толщиной 4 мм, размером 150х55 мм, с закругленными краями R=27,5 мм с центральным отверстием D=34 мм и двумя осевыми отверстиями под болт М10 + Контрпластина стальная толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10  	мм	
				Метизы	Болт М10х110 оцинкованный с двумя шайбами М10 и гайкой с пластиковым уплотнительным кольцом, оцинкованные		
				Заглушки	Пластмассовые на болт М10 		
				Количество болтов	12 	шт	
				Длина перекладин	Не менее 1200	мм	
				Длина столбов	L=2900 мм – 2 шт
L=2600 мм – 1 шт
L=2300 мм – 1 шт		
				Количество контрпластин входяших в комплект поставки	6	шт	
				Крепление к стойке	Болтовое, сквозное через стойку		
				Все металлические детали	Порошковая окраска		
				Монтаж	Бетонирование на глубину не менее 700 мм		
				Упаковка	Воздушно-пузырчатая пленка Д63/10