№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Качалка на пружине «Пони У2»
(КЧ072)

	шт

	1

	Количество мест	1-местная качалка на пружине для одновременного раскачивания одного ребенка сидя верхом		
				Длина	1,0	м	
				Ширина	0,426	м	
				Высота 	0,945	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет		
				Требования к пружине	
				Количество	1	шт	
				Габариты	Не менее 390х125(-3,6)	мм	
				Крайние витки	Поджаты и шлифованы на 3/4		
				Материал	55С2А-21 ГОСТ14959-79		
				Диаметр круга пружины	Не менее 21	мм	
				Количество полных витков	Не менее 9	шт	
				Количество рабочих витков	Не менее 7,5	шт	
				Межвитковое расстояние	Не менее 14 и не более 29 мм в любом положении на постаменте		
				Крепление пружины	Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 6 мм. Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. 		
				Требования к сидению	
				Материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Габариты сидения первого	200х200	мм	
				Вид	Квадрат. 		
				Углы	Углы закруглены по радиусу 30 мм		
				Требования к боковинам	
				Материал	Количество – 2 шт. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Накладка должна изображать игрушечного пони-качалку, преимущественно желтого цвета, и быть выполнена при помощи полноцветной печати УФ красками.		
				Габариты детали	1000х891	мм	
				Требования к прочим накладкам	
				Материал	Фанера ламинированная березовая с сетчатым покрытием, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Размеры накладок			
				«Подножка»	2 шт – 250х120 мм 		
				Стальные элементы каркаса	
				Материал и форма передних ручек качалки	Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Торцы рукояток приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм.		
				Количество	2	шт	
				Требования к закладной детали	
				Материал стойки	Профильная труба 60х60х2		
				Материал крестовины	Профильная труба 60х30х2		
				Длина	500	мм	
				Размер крестовины в плане	400х400	мм	
				Способ крепления	Сварена к нижней пластиной пружинного блока		
				Количество	1	шт	
				Покрытия	
				Фанера	Акриловая эмаль по выравнивающему грунту покрытая УФ печатью. Изображение, выполненное с помощью УФ печати, защищено лаковым покрытием.		
				Металл	Порошковая полиэфирная краска		
				Метизы	Оцинкованные