№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1

	Качалка на пружине «Скутер У1»
(КЧ074)

	шт

	1

	Количество мест	1-местная качалка на пружине для одновременного раскачивания одного ребенка		
				Длина	1,02	м	
				Ширина	0,336	м	
				Высота 	0,835	м	
				Назначение	Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет		
				Требования к пружине	
				Количество	1	шт	
				Габариты	Не менее 390х125(-3,6)	мм	
				Крайние витки	Поджаты и шлифованы на 3/4		
				Материал	55С2А-21 ГОСТ14959-79		
				Диаметр круга пружины	Не менее 21	мм	
				Количество полных витков	Не менее 9	шт	
				Количество рабочих витков	Не менее 7,5	шт	
				Межвитковое расстояние	Не менее 14 и не более 29 мм в любом положении на постаменте		
				Крепление пружины	Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 6 мм. Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. 		
				Требования к сидению	
				Материал	Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Габариты сидения первого	350х220	мм	
				Задняя часть сидения	Скруглена по радиусу 110 мм		
				Передняя часть сидения	Прямая, углы закруглены по радиусу 30 мм		
				Требования к боковинам	
				Материал	Количество – 2 шт. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. На боковины должно быть нанесено изображение скутера, преимущественно красного и белого цвета, выполненного методом полноцветной УФ печати.		
				Габариты детали	1020х500	мм	
				Требования к прочим накладкам	
				Материал	Фанера ламинированная березовая с сетчатым покрытием, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм		
				Размеры накладок			
				«Подножка»	2 шт – 600х120 мм (изготовлена из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм)		
				Стальные элементы каркаса	
				Материал и форма передних ручек качалки	Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Торцы рукояток приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм.		
				Количество	2	шт	
				Материал средней и форма ручки качалки	Количество – 2 шт. Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм, согнутая в круг диаметром 261 мм. Торцы рукоятки приварены к стальным пластинам размером 70х30 мм, с закругленными по радиусу 30 мм, торцами.		
				Требования к закладной детали	
				Материал стойки	Профильная труба 60х60х2		
				Материал крестовины	Профильная труба 60х30х2		
				Длина	500	мм	
				Размер крестовины в плане	400х400	мм	
				Способ крепления	Сварена к нижней пластиной пружинного блока		
				Количество	1	шт	
				Покрытия	
				Фанера	Акриловая эмаль по выравнивающему грунту покрытая УФ печатью. Изображение, выполненное с помощью УФ печати, защищено лаковым покрытием.		
				Металл	Порошковая полиэфирная краска		
				Метизы	Оцинкованные