№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Спортивный комплекс «СГК-8» (КС011)
	шт	1		Спортивный комплекс для детей в возрасте от 4 до 9 лет, включающий следующие снаряды: стенку для лазания, шведскую стенку и кольца.		
				Длина	2401	мм	
				Ширина	1102	мм	
				Высота	2110 (от уровня земли)	мм	
				Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:			
				- Столбы	4	шт	
				     материалы	Труба профильная 80х80х3, пластиковые заглушки торцевые, полоса 80х6		
				     конструктив	Столб длиной 2710 мм, с отверстиями диаметром 11 мм, для крепления навесных элементов, с пластмассовой заглушкой торцевого верхнего отверстия, с подпятником из полосы 80х6 длиной не менее 120 мм. Каждый из столбов рассверливается индивидуально, в зависимости от места в составе комплекса.		
				- Панель шведской стенки	1	шт	
				длина	1910	мм	
				ширина	900	мм	
				высота	55	мм	
				материалы	труба круглая 28х2,8 мм, пластины крепления		
				количество ступеней	9	шт	
				конструктив	Верхняя и нижняя ступени длиной 896 мм, связаны между собой двумя тетивами лесенки длиной 1760 мм. Расстояние между тетивами 574 мм. Между тетивами располагаются 7 оставшихся ступеней лестницы. Расстояние между ступенями – 389 мм. К концам верхней и нижней ступеней приварены пластины размером 155х55 мм, толщиной 4 мм. Способ изготовления пластин – лазерная резка. Каждая из пластин имеет три осевых отверстия. Два крайних, диаметром по 11 мм, на расстоянии 95 мм друг от друга, и одно центральное диаметром не менее 28 мм. Крайние отверстия служат для установки крепежных болтов. В центральное отверстие вставляется и обваривается конец трубы ступени. 		
				- Панель для лазания	1	шт	
				длина	2000	мм	
				ширина	1100	мм	
				высота	105	мм	
				     материалы			
				панель	Фанера ламинированная, с сетчатым покрытием, толщиной 18 мм		
				кольца	Фанера березовая влагостойкая, сорта 2/2, ФСФ, толщиной 9 мм.		
				зацепы	Каменный зацеп «L» цвет WB, с центральным болтом держателем		
				конструктив	В теле панели в верхней части вырезаны два круга, диаметром 400 мм. По краям кругов установлены накладки из фанеры толщиной 9 мм, по всей окружности отверстий. Ширина колец – 50 мм. Наружный диаметр колец – 500 мм. Внутренний диаметр колец – 400 мм. По панели установлены 8 штук каменных зацепов (4 штуки в нижней половине и 4 штуки в верхней половине)
		
				крепление	Болтами М10 насквозь через стойку.		
				- Перекладина с кольцами	1	шт	
				длина	1200	мм	
				ширина	752 (от верхней части перекладины до низа колец в натянутом состоянии)	мм	
				высота	55	мм	
				материалы			
				перекладина	Труба профильная 40х40х2, труба круглая d=28 с толщиной стенки – 2,8 мм, проушины из листовой стали толщиной 4 мм, размером 155х55 мм (проушины изготовлены при помощи лазерной резки, что обеспечивает чистоту торцов металла)		
				подвес колец	Цепь грузоподъемная, круглозвенная, класс грузоподъемности в соответствии с ГОСТ 52169-2012 - Т8, оцинкованная, звено 6х18. 		
				кольца	Труба диаметром 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				конструктив	Кольца в верхней части оснащены трубкой диаметром  21 мм. Такие же трубки установлены на перекладине. В трубках просверлены отверстия под болт М6. Край цепи опускается в трубку, и фиксируется болтом М6. Диаметр колец – 250 мм. Концы перекладины оснащены пластинами проушинами, с двумя отверстиями по центральной оси, диаметром 11 мм.
Расстояние между отверстиями – 95 мм. Пластины-проушины вырезаны из листового металла методом лазерной резки, и имеют по краям закругления R=27,5,		
				Болты и гайки крепления	Болт М10х50.01 Din 912 – 8 штук
Болт М10х105.01Din 933 – 12 штук
Болт М10х115.01Din 933 – 6 штукъ
Шайба 10 Din 9021 – 46 штук
Гайка М10 Din 985 – 26 штук
		
				Зашита креплений	Закрыты сферическими пластиковыми колпачками		
				Окраска	Все металлические детали комплекса окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Монтаж	Стойки и опоры комплекса бетонируются на глубину 600 мм бетоном марки М300