№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Тренажер уличный «Шаговый» (Т048)

	шт	1		Тренажер уличный «Шаговый» представляет собой две стойки соединенные поручнем, с подвижными подвесами для ног.		
				Длина	1020 (+/-10 мм)	мм	
				Ширина	375 (+/-10 мм)	мм	
				Высота	1130 (+/-10 мм) (от уровня земли)	мм	
				Материалы и конструкция	
				стойка	Количество 2 штуки. Стойка состоит из двух труб 120х80х3 мм, длиной 1130 мм, сваренных между собой при помощи стальной трубы диаметром 33 мм и с толщиной стенки 3,5 мм. Стойки установлены на опорных пластинах толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с восемью отверстиями d=18.
Сверху стойка заварена металлической заглушкой. В верхней части стоек установлены узлы вращения.		
				верхняя рукоятка	Количество 1 штука. Изготовлена из круглой трубы диаметром 33х3,2 мм. Рукоятка изогнута и приварена таким образом, чтобы соединить в верхней части обе стойки.		
				подвесы	Количество – 2 штуки. Изготовлены из круглой трубы диаметром 47 мм, с толщиной стенки 3,5 мм. Подвес имеет Г-образную форму. Верхняя часть приварена к втулке с двумя 106 подшипниками внутри.
В нижней части подвесы оборудованы пластиковыми ногоступами размером 330х150 мм.		
				узлы вращения	Кол-во – 2 шт. Представляют собой ось, диаметром 34 мм, длиной 175 мм, с посадочным размером под подшипник 106, с резьбой М10 с одной стороны. На ось надевается втулка диаметром 60 мм, толщиной стенки 3,5 мм, расточенная под посадку подшипника, с двух сторон. Закрепление втулки на оси происходит при помощи гайки  М12.01 Din 985. С другой стороны, в состав узла вращения, входит щайба проходная, диаметром 57 мм, толщиной 25 мм, с внутренним отверстием D=20,5 мм и расточкой на 30 мм. Ось вваривается в обе стенки тренажера и фиксируется проходной шайбой. После этого на конструкцию надевается втулка с подшипниками, зажимается гайкой и глушится пластиковой заглушкой R60.		
				Окраска	Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Монтаж	Каждая стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 8 анкерных болтов 16х200 или закладных установленных в опорный фундамент. Болты и закладные в комплект поставки не входят.