№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Бум детский «Следы М1» (СЭ273)

	шт	1	Назначение	Бум состоит из двух полуокружностей с размещенными на них кругами из фанеры под ногоступы. Изображение следов выполнено методом прямой УФ печати по акриловому грунту и покрыто защитным слоем лака.		
				Длина	3219	мм	
				Ширина	1182	мм	
				Высота	150	мм	
				Материал каркасов полуокружностей	Труба профильная 		
				Сечение трубы	30х30 ГОСТ 8639-82	мм	
				Толщина стенки трубы	1,5 	мм	
				Конструкция полуокружностей	Дуга R=655 мм приваренная к трем стойкам из трубы профильной 30х30х1,5 длиной 470 мм. Стойки приварены через равные расстояния. Длина полуокружности 1330 мм. Количество полуокружностей – 2 шт.
К полуокружностям приварены участки полосы 30х4 длиной 50 мм. Количество участков полосы 10 штук на одной полуокружности. В полосе, на расстоянии 35 мм, просверлены отверстия диаметром 9 мм.		
				Материал ногоступов	Фанера березовая водостойкая толщиной 15 мм марки ФСФ.		
				Габариты ногоступов	D=300	мм	
				Форма ногоступов	Круг		
				Количество ногоступов	Всего 10 штук, по 5 штук на полуокружности		
				Изображения	Следы неведомого существа выполнены методом прямой УФ печати по акриловому грунту и покрыты защитным слоем лака.		
				Соединения сидения и каркаса	Болтовые		
				Размер болтов	М6х30 DIN603		
				Количество болтов	20 	шт	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой краской		
				Установка	Осуществляется путем бетонирования стоек зацепа на глубину не менее 530 мм.