№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Спортивный комплекс «СГК-11»
(КС015)
	шт	1		Спортивный комплекс для детей в возрасте от 10 лет, включающий следующие снаряды: рукоход, шведскую стенку, три турника, элемент «пожарный спуск», брусья и стенку для скалолазания.		
				Длина	4578	мм	
				Ширина	3761	мм	
				Высота	2610	мм	
				Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:			
				- Столбы 	3	шт	
				длина столбов	3200 мм – 2 штук
2200 мм – 1 штуки		
				материалы	Труба профильная 80х80х3, пластиковые заглушки торцевые, полоса 80х6		
				конструктив	Столб, с отверстиями диаметром 11 мм, для крепления навесных элементов, с торцевой пластмассовой заглушкой торцевого верхнего отверстия, с подпятником из полосы 80х6 длиной не менее 120 мм. Каждый из столбов рассверливается индивидуально, в зависимости от места в составе комплекса.		
				- Панель входа на рукоход со столбами	2	шт	
				длина	3200	мм	
				ширина	1160	мм	
				высота	120	мм	
				материалы	Труба профильная 80х80х3, труба круглая 34х3,2 мм, полоса 120х80х4		
				количество ступеней	3	шт	
				конструктив	Нижняя ступень длиной 1000 мм из трубы круглой 34х3,2 мм, связывает две стойки из профильной трубы 80х80х3 мм. Расстояние от низа стойки до ступени – 784 мм.
К ступени, на расстоянии 134 мм от ее краев, приварено вдоль столбов, два поручня из трубы круглой 34х3,2 мм. Длина поручней 1800 мм. 
К поручням, на расстоянии 219 мм от ступени, приварено еще 2 коротких ступени, из трубы круглой 34х3,2 мм, длиной 669 мм.
Верх столбов заглушен пластиковой заглушкой 80х80, внизу выварен подпятник из листовой стали 80х120х4.
 		
				- Панель «Скалолаз» со столбами	1	шт	
				длина	3200	мм	
				ширина	1380	мм	
				высота	120	мм	
				материалы	Труба профильная 80х80х3 и 40х40х2, труба круглая 34х3,2 мм, полоса 120х80х4, фанера ламинированная водостойкая толщиной 15 мм, «зацепы» каменные		
				конструктив	Между двух стоек из профиля 80х80х3 приварены две трубы сечением 40х40х2. Нижняя труба приварена на расстоянии 687 мм от низа стойки, верхняя на расстоянии 2747 мм от низа стойки. 
На расстоянии 300 мм от верхней трубы приварена труба круглая 34х3,2 мм.
Длина труб 1220 мм.
На перемычках из трубы 40х40 крепится фанера водостойкая ламинированная толщиной не менее 15 мм. На ней размещаются 10 каменных зацепов. 
		
				- Рукоход	1	шт	
				длина	2615	мм	
				ширина	1000	мм	
				высота	155	мм	
				материалы	Труба круглая 40х3,2 и 34х3,2 мм, пластины крепления с двумя полукруглыми сторонами (R=27,5)		
				конструктив	Первая и последняя ступени рукохода длиной 998 мм оснащены по торцам пластинами крепления и связаны между собой двумя направляющими (тетивами) длиной по 2600 мм. 
Пластины крепления изготовлены методом лазерной резки из стали толщиной 4 мм, и имеют вдоль центральной оси 3 отверстия – два диаметром 11 мм на расстоянии 90 мм друг от друга, для установки крепежных болтов, и одно по центру диаметром 34 мм, для установки трубы ступени. Между первой и последней ступенью и между тетивами установлены, на расстоянии 269 мм друг от друга, восемь промежуточных ступеней. При этом, между первой ступенью и второй, а также между предпоследней и последней, расстояние составляет 219 мм.
Высота рукохода – 2500 мм.		
				количество контрпластин	4	щт	
				- Модуль «Пожарный спуск»	1	шт	
				длина	3133	мм	
				ширина	1135	мм	
				высота	476	мм	
				материалы	Труба круглая 34х3,2 мм, пластины крепления с двумя полукруглыми сторонами (R=27,5)		
				конструктив	К полукругу радиусом 532 мм в верхней его точке приваривается перпендикулярно плоскости полукруга труба пожарного спуска, длиной 3039 мм. К двум концам полукруга привариваются крепежные пластины толщиной 4 мм, изготовленные методом лазерной резки, и имеют вдоль центральной оси 3 отверстия – два диаметром 11 мм на расстоянии 90 мм друг от друга, для установки крепежных болтов, и одно по центру диаметром 34 мм, для установки трубы перекладины.		
				количество контрпластин	2	щт	
				- Перекладина	4	шт	
				длина	1200	мм	
				ширина	55	мм	
				высота	155	мм	
				материалы	Труба круглая 33х3,2 мм, пластины крепления с двумя полукруглыми сторонами (R=27,5)		
				конструктив	С обеих сторон, к перекладине приварены крепежные пластины толщиной 4 мм, изготовленные методом лазерной резки, и имеют вдоль центральной оси 3 отверстия – два диаметром 11 мм на расстоянии 90 мм друг от друга, для установки крепежных болтов, и одно по центру диаметром 34 мм, для установки трубы перекладины.
Высоты перекладин:
- 2500;
- 2160;
- 2160;
- 1450.		
				количество контрпластин	2	щт	
				- Брусья	1 (из двух независимых жердей со стойкой)	компл.	
				длина	1530		
				ширина	385		
				высота	2184		
				материалы	Труба круглая 47х3,5; 38х3,2 мм, труба профильная 80х80х3 мм, пластины крепления с двумя полукруглыми сторонами (R=27,5)		
				конструктив	Жердь брусьев изогнута буквой «Г» и имеет стороны 1526 мм и 349 мм. С одной стороны к жерди приварена крепежная пластина толщиной 4 мм, изготовленная методом лазерной резки, и имеющие вдоль центральной оси 3 отверстия – два диаметром 11 мм на расстоянии 90 мм друг от друга, для установки крепежных болтов, и одно по центру диаметром 48 мм, для установки трубы жерди.
С другой стороны жердь заглушена пластиковой заглушкой D=40 мм. 
Материал жерди труба круглая 47х3,5 мм.
Перпендикулярно плоскости жерди, на расстоянии 100 мм от края с заглушкой, к ней приварена труба 38х3,2 мм. Длина трубы 140 мм.
Труба одним из концов приварена к пластине-заглушке стойки брусьев.
Стойка брусьев изготовлена из трубы профильной 80х80х3 мм и имеет длину 1583 мм. Низ стойки заглушен полосой 80х120х4 мм.
Высота брусьев – 1500 мм.		
				количество контрпластин	2		
				Болты и гайки крепления	Болт М10х105.01Din 933 – 32 штуки
Гайка М10 Din 985 – 32 штук
Шайба 10 Din 9021 – 64 штукъ
		
				Защита трубы от сминания	В целях защиты трубы от сминания, при затягивании болтов применяются контр-пластины. Столб фактически зажимается между крепежной пластиной навесного снаряда, и контрпластиной, устанавливаемой с обратной стороны столба. Крепежный болт проходит через тело столба и стягивает между собой две пластины – крепежную и контрпластину. Контрпластина изготавливается методом лазерной резки из листовой стали толщиной 4 мм, и имеет 2 отверстия расположенные вдоль центральной оси, диаметром 11 мм, на расстоянии 90 мм друг от друга.		
				Количество контрпластин	16	шт	
				Зашита крепежа	Закрыты сферическими пластиковыми колпачками – 64 штук		
				Окраска	Все металлические детали комплекса окрашены порошковой полиэфирной краской, дерево и фанера окрашены цветным акриловым лаком.		
				Монтаж	Стойки и опоры комплекса бетонируются на глубину 600 мм бетоном марки М300