Author: I
Last saved by: Пользователь Windows

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения
1 | Стол для армрестлинга (Т007) | шт | 1 | | Стол для армрестлинга представляет собой сборную конструкцию из столешницы и центральной стойки. |
| | | | Длина | 960 | мм
| | | | Ширина | 640 | мм
| | | | Высота | 1040 (от уровня земли) | мм
| | | | Материалы и конструкция
| | | | стойка | Количество 1 штука. Стойка изготовлена из профильной трубы 120х80х3 мм, длиной 1017 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с шестью отверстиями d=18. |

столешница

Количество – 1 штука. Изготовлена из водостойкой фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм. Фанера лежит на стальном каркасе из профильной трубы 40х40 мм.
Каркас имеет форму прямоугольника с двумя центральными стяжками по короткой стороне. К ним, по центру, на расстоянии 120 мм друг от друга приварены косынки 40х40х4 мм. В центре косынок просверлено отверстие диаметром 11 мм. Через это отверстие каркас столешницы крепится к стойке.
По боковым сторонам каркаса, по центру, к нему приварены две ручки, из трубы 34х3,2 мм, длиной 170 мм.

| | | | метизы | Болт М10х25 DIN603 – 4 шт Гайка М10.01 Din 1587 – 4 шт Шайба М10 Din9021 – 8 шт. Все метизы оцинкованы. Торцы трубы закрыты пластиковыми заглушками. |
| | | | Окраска | Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской, фанера акриловой краской по выравнивающему грунту. |
| | | | Монтаж | Стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 6 анкерных болтов 16х200 или закладных установленных в опорный фундамент. Болты и закладные в комплект поставки не входят. |