№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Тренажер уличный «Жим лежа» (Т070)

	шт	1		Тренажер уличный «Жим лежа» представляет собой две стойки с замкнутыми направляющими для перемещения штанги в вертикальном направлении и скамьи.		
				Длина	1800	мм	
				Ширина	1190	мм	
				Высота	1377 (от уровня земли)	мм	
				Материалы и конструкция			
				стойки тренажера	Количество 2 штуки. Стойка состоит из профильной трубы 120х80х3 мм, длиной 650 мм и направляющей П-образно изогнутой из стальной трубы круглого сечения диаметром 40-41 мм длиной 716 мм. 
Направляющие оснащены металлическими пластинами 150х55х4 мм, при помощи которых они крепятся к тренажеру.
В нижнем конце профильной трубы приварена пластина 200х250х8 мм, с шестью отверстиями под крепеж к площадке. Диаметр отверстий 18 мм. 
В верхней части профильной трубы приварена пластина 330х150х6 мм, под крепление направляющих и приемной подушки штанги, с шестью отверстиями D=10 мм. 
Полки пластин усилены четырьмя разукосами из листовой стали толщиной 4 мм, со сторонами 50 и 80 мм. 
На верхних пластинах тренажера закреплены амортизирующие подушки 215х50х55 мм.		
				штанга (гриф)	Гриф – стальной, прямой с винтовыми фиксаторами груза. Диаметр – 30 мм. Накатка – по 300 мм с каждой стороны. Удлинители грифа длиной по 100 мм, обеспечивают смещение крепления блинов. Вес грифа – 9 кг. Покрытие хромирование.		
				штанга (блины)	Кол-во – 2 шт. Диаметр – 300 мм. Толщина – 40 мм. Вес – 15 кг. Покрытие обрезинивание.		
				крепление блина 	Гайка винтовая, сварка		
				скамья тренажера	Габарит 1190х300х403. Состоит из: 
- двух опорных стоек из трубы 120х80х3, длиной 380 мм и двух опорных пластин 200х250х8 мм, с шестью отверстиями под крепеж к площадке. Диаметр отверстий 18 мм.
- рамки скамьи из профильной трубы 25х25х1,5 сваренной в прямоугольник со сторонами 1015х250 мм, и приваренной с опорным стойкам.
- покрытия скамьи габаритом 1190х300х15 из ламинированной водостойкой фанеры. Торцы труб заглушены пластиковыми заглушками.		
				Окраска	Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской, гриф штанги– хромирован, блины - обрезинены.		
				Монтаж	Тренажер крепится к основанию при помощи анкерных болтов или специальных закладных деталей, не входящих в комплект поставки.		
				Метизы	Колпачок пластиковый для болта М10 сферический – 20 штук;
Гайка М10 DIN985 – 12 штук;
Шайба М10 DIN9021 – 24 штук;
Болт М10х30 DIN933 – 8 штук;