Author: I

№ п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики
| | | | Наименование показателя | Описание, значение | Ед.измерения
1 | Детский гимнастический бум «Гимнаст» (СЭ017) | шт | 1 | Назначение | Детский гимнастический бум «Гимнаст» состоит из прямого бруса приподнятого на металлических опорах над уровнем земли. |
| | | | Длина | Не менее 2000 |
| | | | Ширина | Не менее 160 |
| | | | Высота | Не менее 400 |
| | | | Материал | Клееный строганный брус, трехламельный, склеенный двухкомпонентным клеем OSHIKA РI-111 и отвердителем Crosslinker Н-30 |
| | | | Сечение бруса | 140х160 | мм
| | | | Материал опор | Профильная труба длиной 0,75 м – 2 штуки |
| | | | Сечение трубы | 60х60 | мм
| | | | Крепление бруса к опоре | Шуруп болт 6х70 DIN 57, оцинкованными, в количестве 4 штук |
| | | | Все металлические детали | Окрашены порошковой полиэфирной краской |
| | | | Все деревянные детали | Окрашены Текстуролом ТИКСО (Орегона) |
| | | | Монтаж | Опоры бетонируются на глубину не менее 500 мм, каждая, таким образом, чтобы при сыпучих покрытиях площадки, глубина залегания фундамента была более 200 мм от поверхности земли. Верхняя часть опор прикручивается к брусам. |