№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Шведская стенка «Вектор»
(СЭ010)

	шт	1	Описание	Оборудование представляет собой три цельносварных панели «Шведская стенка» собираемых между собой на болтах под углом 1200.друг к другу.		
				Размеры в собранном виде:			
				- длина	Не менее 1,5	м	
				- ширина	Не менее 1,3	м	
				- высота	Не менее 2,3 (над уровнем земли)	м	
				Кол-во шведских стенок	3	шт	
					Панель «Шведская стенка»	
				Материал стоек	Стойки — профильная труба ГОСТ 30245-2003, сечением 60х60х2 и 40х25х1,5 мм. 
		
				Длина стоек	2900	мм	
				Кол-во стоек	2	шт	
				Материал перекладин шведских стенок	Перекладины — круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Длина перекладин	740	мм	
				Кол-во перекладин в одной шведской стенке	9	шт	
				Шаг перекладин	250	мм	
				Крепеж, заглушки и соединение стоек панелей	
				Верхние торцы стоек	Заглушка квадратная, пластиковая 60х60 – 3 штуки и заглушка прямоугольная 40х25 – 3 штуки.		
				Болт М8х40 DIN933	6	шт	
				Шайба М8 DIN9021	12	шт	
				Гайка М8 DIN985	5	шт	
				Колпачок пластмассовый сферический	6	шт	
				Соединители стоек	Круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 57 мм и толщиной стенки 3,5 мм		
				Длина стяжки	40	мм	
				Кол-во стяжек	2	шт	
				Прочее	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Бетонирование стоек на глубину не менее 600 мм, бетоном М300