№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Шведская стенка «Школьник»
(СЭ004)

	шт	1	Описание	Оборудование представляет собой две цельносварных шведских стенки.		
				Размеры в собранном виде:			
				- длина	Не менее 1,75	м	
				- ширина	Не менее 0,05	м	
				- высота	Не менее 2,3 (над уровнем земли)	м	
				Кол-во шведских стенок	2	шт	
				Материал стоек	Стойки — профильная труба ГОСТ 30245-2003, сечением 50х50х1,5 мм. 
		
				Длина стоек	2900	мм	
				Кол-во стоек	3	шт	
				Материал перекладин шведских стенок	Перекладины — круглая труба ГОСТ 3262-75 наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм		
				Длина перекладин	800	мм	
				Кол-во перекладин в одной шведской стенке	9	шт	
				Шаг перекладин	250	мм	
				Крепеж и заглушки	
				Верхние торцы стоек	Заглушка квадратная, пластиковая 50х50 – 3 штуки		
				Прочее	
				Все металлические детали	Окрашены порошковой полиэфирной краской		
				Упаковка	Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10		
				Монтаж	Бетонирование стоек на глубину не менее 600 мм, бетоном М300