№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

	Препятствие «Окоп»
	шт	1	Общие требования	Состоит из стального каркаса обшитого фанерой. Переносная форма.		
				Габариты	2200*1020*605 (высота от поверхности земли)		
				Размеры элемента:			
				- длина	2200	мм	
				- ширина	1020	мм	
				- высота	605	мм	
				- количество	1	шт	
				Материалы:			
				- материал каркаса	Профильная труба 25х25		
				- материал облицовки фронтонов	Фанера ФСФ 15	мм	
				- материал торцов облицовки	Фанера ФЛ 15 с сетчатым покрытием	мм	
				- крепеж фанеры к каркасу	Болт мебельный М6 DIN603		
				Покраска фанеры ФСФ	Выравнивающий грунт и акриловая краска.		
				Покрытие металлокаркаса	Порошковая краска