№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	

	Ростомер уличный двусторонний «Лесной мир» (ИМ127)

	шт

	1

	Назначение	Двусторонний ростомер на стальном каркасе, выполненный методом ультрафиолетовой печати.		
				Ширина	Не менее 0,08		
				Длина	Не менее 0,35		
				Высота 	Не менее 1,46		
				Каркас		Сварной из профильной трубы 25х25х1,5 мм.		
				Стойки	Длиной 1954 мм. Кол-во – 2 шт.		
				Перемычки	Длиной 270 мм. Кол-во – 2 шт.		
				Панно с цифрами	Количество - 2 штуки		
				Материал 	Фанера березовая сорт 2/2, марки ФСФ, толщиной 12 мм.		
				Размер	1460х359	мм	
				Изображение	Нанесено при помощи прямой ультрафиолетовой печати и покрыто лаком. Должно изображать мерную шкалу от 20 до 120 см на фоне лесных пейзажей с группами зверей с обеих сторон.		
				Сборка изделия	На стальных болтах оцинкованных.		
				Глубина бетонирования ножек	Не менее 600 мм		
				Элементы стальные	Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы		
				Все фанерные накладки	Окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке.		
				Изображения	Должно быть нанесены при помощи прямой ультрафиолетовой печати и покрыто лаком.		
				Заглушки	Пластиковые, сферические, составные М6-8