№ п/п	Наименование товара

	Ед.изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				
Наименование показателя	Описание, значение	Ед.измерения	
1	Турник «Спортсмен» (СЭ088)

	шт	1	Описание:	Турник разноуровневый состоит из четырех столбов и трех перекладин.		
				Размеры:			
				- длина	3840	мм	
				- ширина	60	мм	
				- высота	2300 (над уровнем земли)	мм	
				Столбы	
				Количество	4	шт	
				Длина столбов			
				L=3100	2	шт	
				L=2800	1	шт	
				L=2500	1	шт	
				Материалы	Труба профильная 60х60х2 ГОСТ 8639-82		
				Пятки стоек	Полоса 60х4 мм, длиной 100 мм		
				Перекладины	
				Количество	3	шт	
				Длина	1200	мм	
				Материалы	Труба круглая с наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75		
				Крепежные пластины	К краям перекладин приварены пластины стальные толщиной 4 мм, размером 150х55 мм, с закругленными краями R=27,5 мм с центральным отверстием D=41 мм и двумя осевыми отверстиями под болт М10. 		
				Количество пластин	6	шт	
				Прочее	
				Метизы	Болт М10х80 оцинкованный DIN 933 – 12 штук.
Шайба усиленная М8 DIN125 – 24 штук.
Гайка М10 со стопорным нейлоновым кольцом низкая DIN 985 -  12 штуки		
				Заглушки	Пластмассовые колпачки на болт М10 – 24 штук 		
				Все металлические детали	Порошковая полиэфирная окраска		
				Установка	Бетонирование на глубину не менее 600 мм бетоном марки М300